# 视频质量对比分析

# 📊 微信视频号质量分析报告

原始视频 vs 微信视频号下载视频对比

## 📈 视频参数对比

### 视频编码

HEVC → H264
微信重新编码

### 分辨率

1080×1920
保持不变

### 帧率

30 FPS
保持不变

### 时长

105.37 秒
几乎相同

### 视频码率

6.89 → 6.91
Mbps
+0.3%

### 文件大小

89 → 89.3
MB
+0.3 MB

### 画质保留

87.3%
SSIM

### PSNR

23.37 dB
偏低

## 🔬 画质详细分析

### 亮度通道 Y

21.72 dB
PSNR / SSIM: 0.831

### 色度通道 U

33.18 dB
PSNR / SSIM: 0.953

### 色度通道 V

36.68 dB
PSNR / SSIM: 0.962

### 质量评价

细节损失
色彩保留好
有损压缩

## 🖼️ 帧对比

🎬 原始视频 (HEVC) 📱 微信视频号 (H264)
100%
🎬 原始视频 (HEVC)
📱 微信视频号 (H264)
🎬 原始视频 (HEVC) 📱 微信视频号 (H264)

### ⚠️ 发现的问题

- 编码转换损失: HEVC → H264 转码导致质量下降，尤其是亮度通道
- PSNR 偏低: 23.37 dB 表示存在明显的压缩伪影和细节损失
- 亮度细节受损: Y 通道 PSNR 仅 21.72 dB，细节模糊化明显
- 压缩算法不同: 微信使用了更激进的压缩策略

### ✅ 保留较好的方面

- 分辨率不变: 依然保持 1080×1920 的原始分辨率
- 色彩保留好: 色度通道 PSNR > 33 dB，色彩还原度较高
- 结构相似度高: SSIM 0.873 说明整体结构和内容保持良好
- 码率基本不变: 从 6.89 → 6.91 Mbps，带宽消耗相近

### 💡 技术解释

为什么感觉模糊？
主要原因是微信视频号将你的 HEVC（H.265）视频重新编码为 H264（H.265 压缩效率更高）。 虽然码率几乎相同，但 H264 在相同码率下的画质不如 HEVC，导致细节损失。

PSNR 和 SSIM 含义：
• PSNR > 30 dB: 优秀
• 20-30 dB: 有损压缩，可见损失
• SSIM > 0.9: 几乎无损
• 0.8-0.9: 轻微损失
你的视频 PSNR=23.37, SSIM=0.873，属于典型的有损压缩。

建议：
如果希望保持更好的画质，可以尝试上传前降低原始视频的码率（如 4-5 Mbps）， 这样微信重新编码时损失会更小。或者直接上传 H264 编码的视频。